***Приложение № 2***

**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ “**

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет **„ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ*“*** представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Производител** | **Техн. х-ки** | **Ед.** **мярка** | **К-во** | **Ед. цена в лева, без ДДС** | **Обща цена в лева, без ДДС** |
| 1 | Нов високопроходим автомобил (3+1) места |  | Съгласно изисквания в Техническа спецификация |  бр. | 5 |  |  |

| **Характеристики** | **Минимални изисквания** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Лек автомобил**
 |  |  |
| 1.1. Тип купе | серийно (фабрично) изпълнение с твърд тапициран покрив |  |
| 1.2. Каросерия | Тип SUV |  |
| 1.3. Брой места | Не по-малко от 3+1 |  |
| 1.4. Брой врати | 5 |  |
| 1.5. Задвижаване | колесна формула 4х4 |  |
| 1.6. Двигател  | Бензинов |  |
| 1.7. Обем на двигателя и минимална мощност | Не по-малко от 1100см3 и не по-малко от 80 к.с.  |  |
| 1.8.Въртящ момент на двигателя | Не по-малко от 100 Nm |  |
| 1.9.Ниво на екологичност | прахови частици EURO 6 или еквивалент на действаща към момента европейска норма за отработените газове.  |  |
| 1.10.Емисии CO2 (въглероден диоксид)  | Да са достигнати целите за специфични емисии на СО2 за съответната година на одобрение на типа МПС, определени в съответствие с изискванията на чл.4 на регламент (ЕС) 2019/ 631 на Европейския парламент и на Съвета от 17.04.2019г., за определяне на стандарти за емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили.  |  |
| 1.11.Комбиниран разход на гориво съгласно стандарт WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure-Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства) | Не повече от 11,8 л на 100 км. |  |
| 1.12. Скоростна кутия | Механична, минимум5 степенна + задна скорост |  |
| 1.13. Просвет | Минимум 150 мм. |  |
| 1.14. Имобилайзер | да |  |
| 1.15 Климатичен контрол | автоматичен |  |
| 1.16. Обем на багажника | Минимум 300 л. |  |
| 1.17. Парк асистент с датчици отпред и отзад | да |  |
| 1.18. Резервно колело | Да (гума + джанта, съобразени с размера на гумите). |  |
| 1.19. Комплект | Аптечка (комплектована съгласно нормативните изисквания), светоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител. |  |
| 1.20. Авариен комплект | Включващ -крик, ключ за болтовете на джантите, включително за спукана гума. |  |
| 1.21. Стелки | Комплект текстилни стелки |  |
| 1.22. Изисквания за цвят | Няма изисквания за цвят |  |
| 1.23. Изисквания по чл.48, ал.5 от ЗОП. | МПС не са предназначени за обществен превоз. |  |
|  **2. Системи и оборудване за сигурност, свързани с експлоатацията** |  |  |
| 2.1. Спирачна система | Двукръгова, независима със сервоусилвател (предни и задни спирачки), снабдена с антиблокираща система.  |  |
|  2.2.Изискания към спирачната система/антиблокираща система на спирачките | -Електронно разпределение на спирачното усилие/ ABS или еквивалент;-Тракшън контрол, Електронна стабилизираща система (ESP) или еквивалент |  |
| 2.3. Волан | Регулируем, Ляво разположен волан със сервоусилвател. |  |
| 2.4.Фарове за мъгла | да |  |
| 2.5.Дневни светлини | да |  |
| 2.6. Радио; навигация с карта за Република България  | да |  |
|  2.7. Изискания към въздушни възглавници | Въздушни възглавници за водача и пътника до него. |  |
| 2.8. Предпазни колани | Предпазни колани за водача и всички пътници. |  |
| 2.9. странични огледала за обратно виждане. | Електрически регулируеми и отопляеми. |  |
| 2.10. Централно заключване | Централно заключване на вратите. Алармена система/имобилайзер или еквивалент |  |
| 2.11. Вериги | Четири броя вериги за сняг- метални, съобразени с размера на гумите. |  |
| **3.Техническо обслужване и ремонт** | Техническото обслужване и ремонт на лекия автомобил да се извършва в сервизна база на изпълнителя, която е собствена или наета на територията на България, в рамките на гаранционните срокове и гаранционното сервизно обслужване.  |  |
| **4. Изисквания за сертификация** | Да се представи валиден Сертификат за ЕО одобряване на типа превозно средство, към когото принадлежат предлаганите нови МПС, издадени от производителя или неговия упълномощен представител, установен в общността, съгласно наредба № 60/ 2009г. за одобряване типа на нови МПС или да бъде извършено доказване при условията на чл.52 от ЗОП. |  |
| **5. Общи изисквания** | - автомобилите да се съпровождат с инструкция или ръководство за експлоатация на български език (на хартиен носител или електроенен с електронен подпис), която да включва информация относно: техническите данни и характеристики; ръководства за експлоатация: процедури за нормална експлоатация, мерки за безопасност, установяване на неизправности; техническо обслужване, периодични проверки, обслужване, почистване и хигиенни инструкции.- постоянна регистрация за доставените автомобили в КАТ, съгласно изискванията на ЗДвП и Наредба № I-45/ 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях. |  |
| **6. Гаранционна отговорност и изисквания за гаранции по обслужване и поддръжка на автомобилите** | 1. изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените автомобили съгласно предназначението на автомобилите.2. в рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички появили се дефекти, недостатъци и/или повреди и/или несъответствия на автомобилите, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Всички резервни части, материали, консумативи и труд вложени за извършване на предписаните от завода – производител гаранции са за сметка на Изпълнителя. Гаранцията обхваща всички системи, агрегати, възли и детайли на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, касаеща гаранционна отговорност на производителя.2.1.осигурено пълно гаранционно обслужване за период не по-малко от 6 години или не по – малко от 140 000 км, което настъпи първо, не по-кратък от обявения от производителя гаранционен срок, считано от датата на подписване на протокол за регистрация (след като доставеното МПС бъде регистрирано в КАТ), между доставчик и крайния получател, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.2.2.пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, минимум 72 месеца или 180 000 км, което от двете се случи първо.2.3.минимален гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето – не по –малко от 10 години;3.Отговорността за качеството и своевременното отстраняване на възникнали повреди е на Изпълнителя. 4. В случаите на скрити недостатци и своевременно писмено уведомяване в рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да отстрани или замени некачествените компоненти или оборудване с ново/и, като поеме всички разходи по замяната.  |  |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*Описват се допълнителни технически характеристики, оборудване и други специфични изисквания към автомобила с оглед нуждите, за които е предвиден.*)

1. Индикативни срокове за изпълнение на поръчката:

.......................................................................................... ***(следва да се съобразят Техническите спецификации )***

1. Декларираме, че сме производител/оторизиран представител на предлаганата марка превозно средство.
2. Декларираме, че сме в състояние да доставим нови и неупотребявани автомобили, с доказан произход и сертификат за съответствие със стандартите, заложени съобразно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя.
3. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации, изискванията на Възложителя, включително транспортните разходи; разходите за натоварване и разтоварване; разходи за отстраняване на несъответствията при приемане на доставката, ако такива са констатирани от страна на Възложителя; разходите по издаването на сертификати, разрешителни, инструкции, паспорти, гаранционни и сервизни книжки, документи за платени данъци, мита, такси, фактури, удостоверение за екологична норма на двигателя, приемо-предавателни протоколи и всички съпътстващи документи необходими за правилната експлоатация на автомобила; разходи за окомплектоване на автомобилa съгласно чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, с извършен препродажен сервиз, заредени с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, и минимум 10 литра гориво в резервоара; всички разходи във връзка с осъществяването на гаранционна поддръжка на автомоблите в срока на гаранцията съгласно посочените изисквания в техническата спецификация; монтаж за сметка на изпълнителя на GPS /или еквивалент/ устройствo за контрол, които не нарушава по никакъв начин гаранцията на автомобила, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности и/ или повреди и/ или несъответствия и/ или дефекти /явни или скрити/ по автомобилите, в сервиз на оферента или в негови оторизирани сервизи / дилъри/, включващи и транспортирането на автомобилите до сервиз и обратно.
4. Декларираме, че сме в състояние да осигурим пълно гаранционно обслужване за период от не по-малко от 6 години или не по – малко от 140 000 км, съгласно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя,което настъпи първо, не по-кратък от обявения от производителя гаранционен срок, считано от датата на подписване на протокол за регистрация (след като доставеното МПС бъде регистрирано в КАТ), между доставчик и крайния получател, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.
5. Декларираме, че сме в състояние да осигурим пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, за период минимум 72 месеца или не по-малко от 180 000 км, съгласно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя, което от двете се случи първо.
6. Декларираме, че сме в състояние да осигурим минимален гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето – не по –малко от 10 години**,** съгласно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя)**.**

**Офертата не включва.................. *(описват се разходи/други такси*), на стойност** *(****ако е приложимо* )......................лева(*.........словом)* без включен ДДС.**

***Офертата е валидна .......... (****с думи .............****) месеца***, считано от крайния срок за подаване.

**Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации и приложенията към нея, и включва всички преки и косвени разходи по нейното изпълнение.**

**Дата: ………….. ПОДПИС:**

 ***(име, фамилия, длъжност)***