**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ “**

**от УЧАСТНИК: ................................................................................................................... ................................................................................................................................................................**

*/посочете: име на участника, ЕИК (ако е приложимо), седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето Техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ“

Предлаганите от нас 5 броя високопроходими автомобили са фабрично нови, неупотребявани и са със следните технически характеристики:

| **Характеристики** | **Минимални изисквания** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Високопроходим автомобил, марка и модел**
 |  |  |
| 1.1. Тип купе | серийно (фабрично) изпълнение с твърд тапициран покрив |  |
| 1.2. Каросерия | Тип SUV |  |
| 1.3. Брой места | Не по-малко от 3+1 |  |
| 1.4. Брой врати | 5 |  |
| 1.5. Задвижаване | колесна формула 4х4 |  |
| 1.6. Двигател  | Бензинов |  |
| 1.7. Обем на двигателя и минимална мощност | Не по-малко от 1100см3 и не по-малко от 80 к.с.  |  |
| 1.8.Въртящ момент на двигателя | Не по-малко от 100 Nm |  |
| 1.9.Ниво на екологичност | прахови частици EURO 6 или еквивалент на действаща към момента европейска норма за отработените газове.  |  |
| 1.10.Емисии CO2 (въглероден диоксид)  | Да са достигнати целите за специфични емисии на СО2 за съответната година на одобрение на типа МПС, определени в съответствие с изискванията на чл.4 на регламент (ЕС) 2019/ 631 на Европейския парламент и на Съвета от 17.04.2019г., за определяне на стандарти за емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили.  |  |
| 1.11.Комбиниран разход на гориво съгласно стандарт WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure-Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства) | Не повече от 11,8 л на 100 км. |  |
| 1.12. Скоростна кутия | Механична, минимум5 степенна + задна скорост |  |
| 1.13. Просвет | Минимум 150 мм. |  |
| 1.14. Имобилайзер | да |  |
| 1.15 Климатичен контрол | автоматичен |  |
| 1.16. Обем на багажника | Минимум 300 л. |  |
| 1.17. Парк асистент с датчици отпред и отзад | да |  |
| 1.18. Резервно колело | Да (гума + джанта, съобразени с размера на гумите). |  |
| 1.19. Комплект | Аптечка (комплектована съгласно нормативните изисквания), светоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител. |  |
| 1.20. Авариен комплект | Включващ -крик, ключ за болтовете на джантите, включително за спукана гума. |  |
| 1.21. Стелки | Комплект текстилни стелки |  |
| 1.22. Изисквания за цвят | Няма изисквания за цвят |  |
| 1.23. Изисквания по чл.48, ал.5 от ЗОП. | МПС не са предназначени за обществен превоз. |  |
|  **2. Системи и оборудване за сигурност, свързани с експлоатацията** |  |  |
| 2.1. Спирачна система | Двукръгова, независима със сервоусилвател (предни и задни спирачки), снабдена с антиблокираща система.  |  |
|  2.2.Изискания към спирачната система/антиблокираща система на спирачките | -Електронно разпределение на спирачното усилие/ ABS или еквивалент;-Тракшън контрол, Електронна стабилизираща система (ESP) или еквивалент |  |
| 2.3. Волан | Регулируем, Ляво разположен волан със сервоусилвател. |  |
| 2.4.Фарове за мъгла | да |  |
| 2.5.Дневни светлини | да |  |
| 2.6. Радио; навигация с карта за Република България  | да |  |
|  2.7. Изискания към въздушни възглавници | Въздушни възглавници за водача и пътника до него. |  |
| 2.8. Предпазни колани | Предпазни колани за водача и всички пътници. |  |
| 2.9. странични огледала за обратно виждане. | Електрически регулируеми и отопляеми. |  |
| 2.10. Централно заключване | Централно заключване на вратите. Алармена система/имобилайзер или еквивалент |  |
| 2.11. Вериги | Четири броя вериги за сняг- метални, съобразени с размера на гумите. |  |
| **3. Изисквания за сертификация** | Да се представи валиден Сертификат за ЕО одобряване на типа превозно средство, към когото принадлежат предлаганите нови МПС, издадени от производителя или неговия упълномощен представител, установен в общността, съгласно наредба № 60/ 2009г. за одобряване типа на нови МПС или да бъде извършено доказване при условията на чл.52 от ЗОП. |  |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*Описват се допълнителни технически характеристики, оборудване и други специфични изисквания към автомобила с оглед нуждите, за които е предвиден.*)

 **Декларираме, че:**

1. Индикативните срокове за изпълнение на поръчката са:

.......................................................................................... ***(следва да се съобразят Техническите спецификации ).***

1. Техническото обслужване и ремонт на леките автомобилите ще се извършва в сервизна база на изпълнителя, находяща се на адрес:………………………., която е собствена/ наета на територията на България, в рамките на гаранционните срокове и гаранционното сервизно обслужване.

*Забележка*: *излишното от „собствена/ наета „ се зачерква/премахва.*

1. Декларираме, че сме производител/оторизиран представител на предлаганата марка превозно средство.
2. Декларираме, че сме оторизиран от производителя или от негов официален представител на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или всички продукти на производителя. Към офертата трябва да бъде представен официален удостоверителен документ или да бъде извършено доказване при условията на чл.52 от ЗОП
3. Декларираме, че сме в състояние да доставим 5 броя фабрично нови и неупотребявани автомобили от една марка и модел, с еднакви минимални изискуеми параметри, с идентично оборудване, заложени съобразно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя.
4. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации, изискванията на Възложителя, включително да поемем: транспортните разходи; разходите за натоварване и разтоварване; разходи по регистрация на автомобилите в КАТ; разходи за отстраняване на несъответствията при приемане на доставката, ако такива са констатирани от страна на Възложителя; разходите по издаването на сертификати, разрешителни, инструкции, паспорти, гаранционни и сервизни книжки, документи за платени данъци, мита, такси, фактури, удостоверение за екологична норма на двигателя, приемо-предавателни протоколи и всички съпътстващи документи необходими за правилната експлоатация на автомобила/лите, когато е приложимо; разходи за окомплектоване на автомобилa съгласно чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата; заредени с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, и минимум 10 литра гориво в резервоара; всички разходи във връзка с осъществяването на гаранционна поддръжка на автомоблите в срока на гаранцията съгласно посочените изисквания в техническата спецификация; монтаж за сметка на изпълнителя на GPS /или еквивалент/ устройствo за навигация, който не нарушава по никакъв начин гаранцията на автомобила/лите, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности и/ или повреди и/ или несъответствия и/ или дефекти /явни или скрити/ по автомобила/лите, в сервиз на оферента или в негови оторизирани сервизи / дилъри/, включващи и транспортирането на автомобила/лите до сервиз и обратно.
5. Декларираме, че гарантираме пълната функционална годност на доставените автомобили съгласно предназначението на автомобилите.
6. Декларираме, че сме в състояние да осигурим пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, за период минимум 72 месеца или не по-малко от 180 000 км, считано от датата на подписване на протокол за приемане между Възложителя и Изпълнителя, съгласно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя, което от двете се случи първо.
7. Декларираме, че в рамките на гаранционния срок изпълнителят ще отстранява със свои сили и средства всички появили се дефекти, недостатъци и/или повреди и/или несъответствия на автомобилите, попадащи в обхвата на гаранцията, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Всички резервни части, материали, консумативи и труд вложени за извършване на предписаните от завода – производител гаранции са за сметка на Изпълнителя. Гаранцията обхваща всички системи, агрегати, възли и детайли на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, касаеща гаранционна отговорност на производителя.
8. Декларираме, че сме в състояние да осигурим пълно гаранционно обслужване за период от не по-малко от 6 години или не по – малко от 140 000 км, съгласно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя,което настъпи първо, не по-кратък от обявения от производителя гаранционен срок, считано от датата на подписване на протокол за приемане между Възложителя и Изпълнителя, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.
9. Декларираме, че сме в състояние да осигурим минимален гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето – не по –малко от 10 години**,** считано от датата на подписване на протокол за приемане между Възложителя и Изпълнителя, съгласно Техническите спецификации, изискванията на Възложителя)**.**
10. Декларираме, че отговорността за качеството и своевременното отстраняване на възникнали повреди е на Изпълнителя.
11. Декларираме, отговорността на Изпълнителя, в случаите на скрити недостатъци и своевременно писмено уведомяване в рамките на гаранционния срок, да отстрани или замени некачествените компоненти или оборудване с ново/и, като поеме всички разходи по замяната.
12. Декларираме, че автомобилите ще се съпровождат с инструкция или ръководство за експлоатация на български език (на хартиен носител или електроенен с електронен подпис), която да включва информация относно: техническите данни и характеристики; ръководства за експлоатация: процедури за нормална експлоатация, мерки за безопасност, установяване на неизправности; техническо обслужване, периодични проверки, обслужване, почистване и хигиенни инструкции.
13. Декларираме, че автомобилите ще бъдат доставени с постоянна регистрация за доставените автомобили в КАТ, съгласно изискванията на ЗДвП и Наредба № I-45/ 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях.
14. Декларираме, че техническото ни предложение /оферта/ е валидно 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за подаване.

*Забележка:*

*Всички гаранционни срокове ще се считат с начало датата на подписване на предавателно-приемен протокол за предаване на автомобилите.*

*В Техническото си предложение участникът следва да посочи марка и модел на предлаганите от него автомобили, с пълно описание на работните и функционални характеристики на автомобилите, към които Възложителят е поставил минимални изисквания, с поставяне на „ДА“ или изписване на предлаганите характеристики в полето „Предложение на участника“. В случай, че работните и функционални характеристики на автомобилите са с по-високи технически параметри от заложените на Възложителя, Участникът се задължава да достави предложеното, в случай, че бъде избран за Изпълнител. Предлагането на по-високи работните и функционални характеристики на автомобилите от заложените от Възложителя, не води до предимство на участника, както и не води до неговото отстраняване.*

*Технически предложения, които не съдържат горепосочената минимално изискуема информация, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.*

 *Участник предложил срокове, работни и функционални характеристики, които не доказват стриктно съответствието като минимум с минималните технически характеристики заложени от Възложителя в техническата спецификация и документацията на обществената поръчка или не съдържа информация, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранен от по-нататъчно участие в поръчката.*

*По своя преценка Участникът може да включи и друга допълнителна информация, имаща отношение към изпълнението на поръчката. Включването в техническото предложение на допълнителна информация извън горепосочената, не отменя задължението на Участника да включи в предложението си информацията, описана по-горе.*